**COTAÇÃO DE PREÇOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDADE SOLICITANTE:** | Associação Escola Família Agrícola de Jaru - AEFAJAR |
| **ENDEREÇO:** | Linha 623 km 02 | **MUNÍCIPIO:** | Jaru | **ESTADO:** | RO |
| **CONSTITUI OBJETO:** | Implementos Agrícolas |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **MARCA/MODELO** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 01 | **ROÇADEIRA HIDRÁULICA**. Roçadeira hidráulica para trator com especificações técnicas a seguir: largura do corte igual ou superior a 1.300 (mm), altura do corte entre 50 – 200 (mm), número de facas: 02, velocidade de rotação das facas igual ou superior a 940 (rpm). Garantia mínima de 6 meses e assistência técnica no estado de Rondônia. | UND. | 01 |  |  |  |
| 02 | **ARADO SUBSOLADOR**. Arado subsolador tubular em metal com 05 (cinco) hastes para trator com especificações técnicas a seguir: espaçamento mínimo entre hastes 310 (mm), largura útil de 1320 (mm), largura de trabalho mínima de 1240 (mm) e profundidade de trabalho mínima de 400 (mm). | UND. | 01 |  |  |  |
| 03 | **PERFURADOR DE SOLO HIDRÁULICO**. Perfurador de solo hidráulico para trator com especificações mínimas a seguir: profundidade igual ou superior a 1000 (mm), largura igual ou superior a 850 (mm) e altura igual ou superior a 1.850 (mm). Inclusos brocas 9, 12 e 18 polegadas e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses | UND. | 01 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL** | **R$** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VALIDADE DA PROPOSTA:** |  | **PRAZO DE ENTREGA:** |  |
| **LOCAL:** |  | **DATA** |  | **TELEFONE DE CONTATO:** |  |
| **BANCO** |  | **AGÊNCIA** |  | C/C |  |
| **ENDEREÇO DE EMAIL** |  |
| Assinatura (quando rubricado, nome por extenso ou carimbo do responsável pela cotação da empresa |
| **CARIMBO DO CNPJ**: |